|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nazwa urządzenia** | **p/n urządzenia naprawianego** | **s/n urządzenia naprawianego** | **stan** | **Uwagi, elementy do wymiany** | **p/n części** |
| 1 | HP 3Par | QR632C | CZ33028001 | niesprawna | Macierz nie działa, brak dostępu dozarządzania oraz zasobówDo wymiany: oba node’y; pamięć; 4 frontowe wentylatory służące do chłodzenia node’ow; serwer Service Processora; 36 zasilaczy polek dyskowych; wszystkie moduły I/O w polkach dyskowych oraz wkładki SFP | 694427-001 SPS- NODE V CLASS 2.83GHZ V3694427-001 SPS- NODE V CLASS 2.83GHZ V3657899-001 SPS-MEMORY RDIMM 4GB DATA CACHE DDR2 – 16szt.657911-001 SPS-FAN MODULE NODE – 4szt.640843-002 SPS-POWER SUPPLY DRIVE CHASSIS DC4 – 36szt.649996-002 SPS-MODULE FCAL 4GBIT DC4 BLACK – 18 szt.640842-001 SPS-SFP TRANSCEIVER LC 4GBIT – 18szt.641719-001 SPS-PROCESSOR 1U SUPERMICRO II657888-001 SPS-DRV HD 300GB FC 15K RPM 520 FORMAT – 9szt. |
| 2 | HP EVA 8400 | AJ847A | GB810242EV | niesprawna | kontroler A - 1 wentylatoruszkodzony, kontroler się nie uruchamia poprawnie, zwraca błędy, bateria cache uszkodzona, kontroler B -2 wentylatory uszkodzone, bateria cache uszkodzona. Do wymiany: jeden kontroler; 3x wentylator kontrolera; 2x bateria cache | 512732-001 SPS-ASSY 12PT CTRL w/11GB Cache HSV450483017-001 SPS-ASSY, BLOWER MODULE, RoHS LF – 3szt.512735-001 SPS-ASSY, BATTERY, 4V – 2 szt. |
| 3 | HP Integrity rx6600 | AD132A | DEH48033TR | niesprawna | Uszkodzona 3x pamięć, 1xwentylator nr 6 | AB463-2158A ASSY, FAN, MODULEAB566-69002 SPS-4GB DIMMAB566-69002 SPS-4GB DIMMAB566-69002 SPS-4GB DIMM |
| 4 | HP StoreOnce 4900 | BB903A | CZ342897CV CZ240803V9 | niesprawny | Do wymiany 3 x zasilacz półkidyskowej B6020 | 579229-001 SPS-POWER SUPPLY 1200W PHB579229-001 SPS-POWER SUPPLY 1200W PHB579229-001 SPS-POWER SUPPLY 1200W PHB |
| 5 | HP C7000 | 412152-B21 | GB8851D45X | niesprawna | Do wymiany 5x zasilacz; 2xwentylator obudowy | 413996-001 SPS-FAN, SYSTEM413996-001 SPS-FAN, SYSTEM411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG |
| 6 | ProLiant BL460c G1 | 461603-B21 | CZJ85108AB | niesprawny | Do wymiany płyta główna | 438249-001 SPS-BD,CLVRTN,BL460c MLB |
| 7 | HP TFT7600 | AG066A | S2C470700ZX | niesprawny | Część portów nie działa na switchu KVM | 396631-001 SPS-SWITCH, SVR CNSL, KVM, 0X2X16 |
| 8 | HP C7000 | 412152-B21 | GB8851D468 | niesprawna | Do wymiany moduł zasilający obudowy; 1x zasilacz | 413494-001 SPS-PWR MOD, SINGLE PHASE411099-001 SPS-PWR SUPLY, 2250W, HTPLG414050-001 SPS-BD, MID PLANE ASSY |
| 9 | ProLiant BL460c Gen8 | 735151-B21 | CZJ45103W9 | niesprawny | Do wymiany płyta główna | 738239-001 SPS-BD MLB BL460c Gen8 IVB |
| 10 | ProLiant BL460c G9 | 727021-B21 | CZ2552006M | niesprawny | Do wymiany płyta główna | 843305-001 SPS-PCA MLB BL460c Gen9 speedbump |
| 11 | ProLiant BL460c G9 | 727021-B21 | CZ255204QJ | niesprawny | Do wymiany płyta główna | 843305-001 SPS-PCA MLB BL460c Gen9 speedbump |
| 12 | ProLiant DL380 G6 | 494329-B21 | GB89426V7D | niesprawny | Do wymiany płyta główna | 496069-001 SPS-BD, SYSTEM I/O, W/SUBPAN |
| 13 | ProLiant DL380 G5 | 461453-421 | CZC8510N82 | niesprawny | Do wymiany backplane dyskowy oraz 2 dyski | 507284-001 SPS-DRV,HD,300GB,10K 2.5" DP HP 6G SAS507284-001 SPS-DRV,HD,300GB,10K 2.5" DP HP 6G SAS407751-001 SPS-BACKPLANE, SAS |
| 14 | HP A10504 | JC613A | CN58F3400Z | niesprawny | Do wymiany: 2x wentylator; 1x moduł 960Gbps Type D | JC752-61101 HP 10504 960Gbps Type D Fabric ModuleJC632-61101 HP A10504 Spare Fan Assembly – 2szt. |
| 15 | HP A10504 | JC613A | CN58F3400P | niesprawny | Do wymiany: 2x wentylator | JC632-61101 HP A10504 Spare Fan Assembly – 2szt. |